**Team Name: Covid-19 resolution ideas**

Source code

//

void setup(){

pinMode(2,INPUT);

pinMode(13,OUTPUT);

}

void loop(){

if(digitalRead(2)==HIGH){

digitalWrite(13,HIGH);

}

else{

digitalWrite(13,LOW);

}

}